Iepirkuma NND /2019/04

**nolikuma 2.pielikums**

**Tehniskā specifikācija - PIEDĀVĀJUMS**

**“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nīcas novadā”**

|  |
| --- |
| *!!! Pretendenta piedāvātajām IP videonovērošanas kamerām* *un rakstošajām iekārtām jābūt no viena ražotāja!!!* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRI** | **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **1.** | **IP videonovērošanas kamera Nr.1** (3 gab.)**(transportlīdzekļu numuru atpazīšanas kamera)**  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 1.1. | *Max. Image Resolution* | Vismaz 1920 x 1080 |  |
| 1.2. | *Frame Rate* | Vismaz 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |  |
| 1.3. | *Dual Stream* | Jā |  |
| 1.4. | *Focus* | Motorized VF lens |  |
| 1.5. | *Image Sensor* | Vismaz 1/1.8" Progressive Scan CMOS |  |
| 1.6. | *Day& Night* | IR cut filter with auto switch |  |
| 1.7. | *Video Compression* | Vismaz H.264+/H.264/MPEG4 |  |
| 1.8. | *H.264 code profile* | Vismaz Baseline Profile/Main Profile/High Profile |  |
| 1.9. | *Video bit rate* | Vismaz 32Kbps~16Mbps |  |
| 1.10. | *Triple Streams* | Jā |  |
| 1.11. | *Sub Stream* | Vismaz 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |  |
| 1.12. | *Third Stream* | Vismaz 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |  |
| 1.13. | *Image Settings* | Vismaz Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |  |
| 1.14. | *Day/Night Switch*  | Vismaz Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |  |
| 1.15. | *Image Enhancement* | BLC /3D DNR/Defog/EIS |  |
| 1.16. | *Target Cropping* | Support |  |
| 1.17. | *Automatic white balance* | Support |  |
| 1.18. | *BLC* | Support |  |
| 1.19. | *EIS* | Support |  |
| 1.20. | *3D DNR* | Support |  |
| 1.21. | *Picture Overlay* | Vismaz LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format |  |
| 1.22. | *Network Storage* | Vismaz microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |  |
| 1.23. | *Alarm Trigger* | Vismaz Road traffic, motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |  |
| 1.24. | *Protocols* | Vismaz TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
| 1.25. | *General Function* | Vismaz One-key recovery, Anti-Flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, videomask, Watermark, IP address filtering |  |
| 1.26. | *Audio* | Vismaz 1-ch audio in, Mic in/Line in;1-ch audio out |  |
| 1.27. | *Communication Interface* | Vismaz 1 RJ45 10M/100M Ethernet port |  |
| 1.28. | *Alarm* | Vismaz With –S model: 1 input, 1 output |  |
| 1.29. | *Video Output*  | Vismaz 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |  |
| 1.30. | *On-board storage* | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |  |
| 1.31. | *Reset Button* | Yes |  |
| 1.32. | *Environment Noise Filtering* | Support |  |
| 1.33. | *Audio I/O* | Vismaz Support dual audio track, stereo (-S) |  |
| 1.34. | *Audio Sampling Rate* | Vismaz 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |  |
| 1.35. | *Behavior Analysis*  | Vismaz Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |  |
| 1.36. | *Recognition* | Vismaz Face Detection |  |
| 1.37. | *Operating Conditions* | Vismaz -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)Humidity 95% or less (non-condensing) |  |
| 1.38. | *Power Supply* | Vismaz 12 VDC ± 10%, terminal block, PoE (802.3at, class 4) |  |
| 1.39. | *Weather Proof* | IP67 |  |
| 1.40. | *IR Range*  | Vismaz 50m(2.8~12mm)/100m(8~32mm) |  |
| 1.41. | *Transportlīdzekļu reģ. numuru atpazīšana* | Ir |  |
| **2.** | **IP videonovērošanas kamera Nr.2** (13 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 2.1. | *Max. Image Resolution* | Vismaz 2688 × 1520 |  |
| 2.2. | *Frame Rate* | Vismaz 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |  |
| 2.3. | *Adjustment Range* | Vismaz Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |  |
| 2.4. | *Image Sensor* | Vismaz 1/2.5" Progressive Scan CMOS |  |
| 2.5. | *Day& Night* | IR Cut Filter |  |
| 2.6. | *Video Compression* | Vismaz H.265+/H.265/H.264+/H.264 |  |
| 2.7. | *H.264 code profile* | Vismaz Main Profile/High Profile |  |
| 2.8. | *Video bit rate* | Vismaz 32Kbps~16Mbps |  |
| 2.9. | *Triple Streams* | Jā |  |
| 2.10. | *Sub Stream* | Vismaz 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |  |
| 2.11. | *Third Stream* | Vismaz 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) |  |
| 2.12. | *Image Settings* | Vismaz Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser |  |
| 2.13. | *Day/Night Switch*  | Vismaz Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |  |
| 2.14. | *Network Storage* | Vismaz microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |  |
| 2.15. | *Alarm Trigger* | Vismaz Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |  |
| 2.16. | *Protocols* | Vismaz TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |  |
| 2.17. | *General Function* | Vismaz One-key recovery, Anti-Flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, videomask, Watermark, IP address filtering |  |
| 2.18. | *Audio* | Vismaz 1 input (line in, 3.5 mm), 1 output (line out, 3.5 mm), mono sound |  |
| 2.19. | *Communication Interface* | Vismaz 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |  |
| 2.20. | *Alarm* | Vismaz 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block |  |
| 2.21. | *Video Output*  | Vismaz 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) (For adjustment only) |  |
| 2.22. | *On-board storage* | Vismaz Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |  |
| 2.23. | *Reset Button* | Yes |  |
| 2.24. | *Environment Noise Filtering* | Support |  |
| 2.25. | *Audio Sampling Rate* | Vismaz 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |  |
| 2.26. | *Behavior Analysis*  | Vismaz Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |  |
| 2.27. | *Recognition*  | Vismaz Face Detection |  |
| 2.28. | *Operating Conditions* | Vismaz -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)Humidity 95% or less (non-condensing) |  |
| 2.29. | *Power Supply* | Vismaz 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |  |
| 2.30. | *Impact Protection* | IK10 |  |
| 2.31. | *Weather Proof* | IP67 |  |
| 2.32. | *IR Range*  | Vismaz 50m |  |
| **3.** | **Video reģistrators** (1 gab.)  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 3.1. | *Pielietojums* | Iekštelpu pielietojums |  |
| 3.2. | *Kopējais kanālu skaits* | Vismaz 32 kanāli |  |
| 3.3. | *Ienākošā datu plūsma* | Vismaz 300 Mbps |  |
| 3.4. | *Izejošā datu plūsma* | Vismaz 250 Mbps |  |
| 3.5. | *Ieraksta izšķirtspēja* | Vismaz līdz 12 MP |  |
| 3.6. | *Video kompresija* | Vismaz H.264/H.265/H.265+ |  |
| 3.7. | *Audio* | Vismaz 1 ieeja un 1 izeja |  |
| 3.8. | *HDD pieslēgums* | Vismaz 8 gab. SATA ports, HDD vismaz 10TB katram portam |  |
| 3.9. | *Video izejas* | VGA vismaz 2K (2560 × 1440)/60HzHDMI vismaz 4K (3840 × 2160)/60Hz  |  |
| 3.10. | *Savietojamība* | Vismaz 2x RJ45 10/100/1000 Ethernet interface; Vismaz 2x USB2.0 |  |
| 3.11. | *Barošana* | Ar barošanas bloku paredzētu 220V spriegumam |  |
| 3.12. | *Tīkla protokoli* | Vismaz TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS |  |
| 3.13. | *Montāžas iespējas* | Iespēja montēt 19” komutācijas skapī |  |
| 3.14. | *Vienlaicīga video atskaņošana* | Vismaz 16 kanāli  |  |
| 3.15. | *RAID* | Vismaz RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Cietais disks** (4 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 4.1. | *Kapacitāte* | Vismaz 8TB |  |
| 4.2. | *Kešatmiņa* | Vismaz 256Mb |  |
| 4.3. | *Rotācijas ātrums* | Vismaz 7200 RPM |  |
| 4.4. | *MTBF* | Vismaz 2,000,000 H  |  |
| 4.5. | *Form Factor*  | 3.5-inch |  |
| 4.6. | *Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks* | Vismaz 5 gadi  |  |
| **5.** | **LED televizors** (1 gab.)  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 5.1. | *Ekrāna izmērs* | Vismaz 55” |  |
| 5.2. | *Ekrāna izšķirtspēja* | Vismaz 3840 x 2160 |  |
| 5.3. | *Pieslēgvietas* | Vismaz 2x HDMI video ieejas |  |
| 5.4. | *Iespēja montēt uz sienas* | Jā |  |
| **6.** | **Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.1** (1 gab.)  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 6.1. | *Izejošās strāvas jauda* | Vismaz 700W / 1400 VA |  |
| 6.2. | *Izejas rozetes* | Vismaz 6gab. |  |
| 6.3. | *Topology* | Line Interactive |  |
| 6.4. | *Pieslēgvietas* | Vismaz 1 x USB |  |
| **7.** | **Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2** (7 gab.)  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 7.1. | *Izejošās strāvas jauda* | Vismaz 300W / 500 VA |  |
| 7.2. | *Izejas rozetes* | Vismaz 3gab. |  |
| 7.3. | *Topology* | Line Interactive |  |
| **8.** | **Komutators (10 gab.)**  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 8.1. | *WAN porti* | Vismaz 1x 100M RJ45 |  |
| 8.2. | *LAN porti* | Vismaz 4, 10/100Mbps RJ45 POE |  |
| 8.3. | *POE standarts* | Vismaz IEEE802.3af, IEEE802.3at |  |
| 8.4. | *Surge Protection:*  | Vismaz 4KV |  |
| 8.5. | *PoE Power Budget:* | Vismaz 58W |  |
| 8.6. | *Papildīpašības* | POE porti spēj darbināt piedāvātās IP novērošanas kameras Nr1 un Nr2 |  |
| **9.** | **Komutācijas skapis Nr.1 (1 gab.)**  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 9.1. | *Izmērs* | 19” |  |
| 9.2. | *Kapacitāte* | Vismaz 9U |  |
| 9.3. | *Dziļums* | Vismaz 450 mm |  |
| **10.** | **Komutācijas skapis Nr.2 (5 gab.)**  | *!!! Šeit jānorāda konkrētās**pretendenta piedāvātās iekārtas**ražotājs un modelis!!!* |
| 10.1. | *Izmērs* | 19” |  |
| 10.2. | *Kapacitāte* | Vismaz 6U |  |
| 10.3. | *Dziļums* | Vismaz 450 mm |  |
| **11.** | **Apraksts** |
| Izpildītājs nodrošina nepieciešamo kabeļu montāžu, ierīču uzstādīšanu (skapī, pie sienas u.c.) un konfigurēšanu. Izpildītājs nodod pilnībā funkcionālu video novērošanas sistēmu, veic tās darbības demonstrāciju pasūtītājam, kā arī nodrošina sistēmas lietošanas apmācību diviem pasūtītāja izvēlētiem sistēmas lietotājiem. Ethernet savienojumiem tiek izmantots F/UTP Cat5e kabelis. Kabeļus montējot ārtelpās, tos ievieto gofrā, iekštelpās kabeļi tiek ievietoti atbilstošos kabeļu kanālos. Ja nepieciešams veikt vadu savienojumus ārtelpās, tie tiek izolēti, izmantojot IP66 klasei atbilstošu, āra darbiem paredzētu kārbu. Visām piedāvātajām ierīcēm jābūt garantijas laikam vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši, ja vien ierīces tehniskajā specifikācijā nav norādīts savādāk. Pasūtītājs visos minētajos objektos nodrošina elektrības un interneta pieslēgumus. |

Iepirkuma NND/2019/04

**nolikuma 3.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

***(Nīcas novada domes Iepirkumu komisijai)***

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu[[1]](#footnote-1)** |
| Nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |
| Reģistrācijas numurs (vai personas kods): |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Interneta vietne: |  |
|  |
| **Finanšu rekvizīti1** |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
|  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu1** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam[[2]](#footnote-2)  |
| Pretendents neatbilst |  |  |

Parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam savu piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) iepirkumā **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nīcas novadā”**(NND/2019/04).

**Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:**

* ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus;
* ir iepazinies un pilnībā piekrīt nolikuma un līguma projekta nosacījumiem;
* šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
* šis piedāvājums ir spēkā \_\_\_\_\_\_\_\_ *(vismaz 5 (piecus))* mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;
* gadījumā, ja tiksim atzīti par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds),* tālrunis: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*
* visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa.

*(Piedāvājumu pašrocīgi paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona[[3]](#footnote-3))*

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds¹ |  |
| Amats¹ |  |
| Paraksts¹ |  |
| Datums¹ |  |

Iepirkuma NND/2019/04

**nolikuma 4.pielikums**

**finanšu piedāvājums**

Iepazīstoties ar atklāta konkursa **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nīcas novadā”** (NND/2019/04) nolikumu un pielikumiem, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums), mēs, parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam saskaņā ar procedūras nolikumu izpildīt nolikumā norādītos darbus par šādu kopējo cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma priekšmets** | **Daudzums** | **Vienas vienības cena (bez PVN), EUR** | **Cena par visām pozīcijas vienībām (bez PVN), EUR** |
| 1. | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 3 gab. |  |  |
| 2. | IP videonovērošanas kamera Nr.2 | 13 gab. |  |  |
| 3. | Video reģistrators | 1 gab. |  |  |
| 4. | Cietais disks HDD 8TB | 4 gab. |  |  |
| 5. | LED Televizors | 1 gab. |  |  |
| 6. | Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.1 | 1 gab. |  |  |
| 7. | Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 7 gab. |  |  |
| 8. | Komutators, 4 porti | 10 gab. |  |  |
| 9. | Komutācijas skapis Nr.1 | 1 gab. |  |  |
| 10. | Komutācijas skapis Nr.2 | 5 gab. |  |  |
| 11. | Personāla apmācības pamatkurss darbam ar programmatūru 2 (diviem) darbiniekiem | 2 darbin. |  |  |
| 12. | Iekārtu uzstādīšana, konfigurēšana, saslēgšana tīklā | 16 gab. |  |  |
|  |  |  | **Kopā (bez PVN), EUR:** | **\*** |
|  |  |  | PVN (21%), EUR: |  |
|  |  |  | Kopā (ar PVN),EUR: |  |

*\* Līgumcena, kas tiek vērtēta.*

Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt nolikuma 2.3. punktā minētajā termiņā ***līdz 2019.gada 27.maijam*** un nodrošināt piegādāto preču (videonovērošanas sistēmas iekārtu) un veikto darbu (uzstādīšana, konfigurēšana, saslēgšana tīklā) garantiju ***24 (divdesmit četrus) mēnešus.***

Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka:

* iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam;
* izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā;
* piegādātās un uzstādītās iekārtas būs jaunas, atbilstošā kvalitātē, bez bojājumiem un ES sertificētas;
* darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls;
* esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma līguma projektam.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma NND/2019/04

**nolikuma 5.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI**

*(Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 4.3. punktā noteiktajam.)*

|  |
| --- |
| **1** |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  *\* ne mazāka par 5000,00 EUR* |
| Īss veiktā pakalpojuma apraksts |  |
| Pakalpojuma pabeigšanas gads/mēnesis |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr. nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par katru no 4.3.punktā minētajiem darbiem – videonovērošanas sistēmu iekārtu piegādi, to uzstādīšanu un garantijas apkopes nodrošināšanu (vairākus vienas piegādes ietvaros veiktos darbus ir atļauts apliecināt ar vienu atsauksmi).* |

Iepirkuma NND/2019/04

**nolikuma 6.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

**ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |

**APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[4]](#footnote-4)**

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

 *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[5]](#footnote-5)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno apliecinājumu (8. pielikums) par dalību līguma izpildē ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi.

**personAS, kas atbildīgas par LĪGUMA IZPILDI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pienākumi līguma izpildē*** | ***Speciālista vārds, uzvārds*** | ***Persona, kuru pārstāv\**** |
| Atbildīgais speciālists darbu veikšanā |  |  |

\*Norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

**A** pretendenta resurss/darbinieks;

**B** apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks;

**C** persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma NND/2019/04

**nolikuma 7.pielikums**

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS***\**

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona)\*\*:*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **„Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nīcas novadā” ID.Nr. NND/2019/04** ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: *(īss Pretendentam nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts);*
3. uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi (saskaņā ar Nolikuma 4.4. punktu).[[6]](#footnote-6)

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Šo pielikumu aizpilda persona, uz kuras iespējām pretendents balstās (šis pielikums jāaizpilda, ja pretendents kvalifikācijas prasību apliecināšanai balstās uz citām personām).*

Iepirkuma NND/ 2019/04

**nolikuma 8.pielikums**

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS*\**

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona):*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nīcas novadā” ID.Nr. NND/2019/04** ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: *(īss pakalpojumu apraksts*).

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Šo pielikumu aizpilda pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs (šis pielikums jāaizpilda, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja informācija netiek sniegta, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti).*

1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šī informācija jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. [↑](#footnote-ref-3)
4. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-5)
6. “C” punkts attiecināms uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, tikai ja pretendents balstās uz šīs personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. [↑](#footnote-ref-6)