CI-2020-70

**3. pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**ĒKAS KONSTRUKCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Piegādātāja tehniskie rādītāji (atbilst/ neatbilst)** | **Piezīmes (piedāvātais tehniskais rādītājs)** |
| Jumts | Plakans ar 10⁰ slīpumu, ar divām iebūvētām gaismu caurlaidīgām GRP jumta gaismas lūkām 500 x 500 mm un 4 gab. pacelšanas austiņām.  GRP pārklājums, krāsas tonis RAL9005 (melns).  Koka karkass, OSB.  Jumta dekoratīvā GRP apmale, krāsas tonis RAL 9005.  Bez siltumizolācijas. |  |  |
| Ārējās sienas | Neēvelētu koka dēļu apšuvums, veikts apšūšanas tehnikā – dēļi sisti trīnītī. Dēļi ir impregnēti zem spiediena, krāsoti ar Tanalith E zaļganā tonī, apstrādes kods TE/Gfb. Dēļu nostiprināšanai tiek izmantotas karsti cinkotas naglas.  Vēja izolācija, koka karkass, OSB.  Bez siltumizolācijas. |  |  |
| Grīda | GRP pārklājums, krāsas tonis RAL7000 (pelēka vāvere), ar punktotu melnbaltu rakstu.  Grīda, vienlaidus, bez savienojuma šuvēm. Grīdas un iekšējo sienu savienojuma vietām ir jābūt vienlaidus (savienojuma vietā nedrīkst būt asu stūru, spraugu), lai neveidotos gružu nosēdumi, baktērijas u.tml.), viegli kopjamas.  Koka karkass, OSB.  Bez siltumizolācijas. |  |  |
| Iekšējās virsmas  *(griesti un sienas)* | Strukturēts GRP pārklājums.  Sienas - krāsas tonis RAL9002 (pelēks/balts). Sienām ir jābūt bez savienojumu vietām.  Griesti – krāsas tonis RAL9002, aprīkoti ar 2 gab. gaismu caurlaidīgām lūkām 500x500mm, ar GRP aizsargslāni. |  |  |
| Cokols | GRP pārklājums, krāsas tonis RAL7000. |  |  |
| Pazemes ūdens tvertne | GRP, 575 ltr., iekļaujot ar kāju darbināmu mehānisku ūdens sūkni (2 gab.). Tiks uzstādīta bez betona pamata, pamatojoties uz ražotāja instrukcijām. |  |  |
| Savākšanas tvertne (kopējā abām kabīnēm) | GRP savākšanas tvertne 2,6 m3 ar izsūknēšanas savienojumu 3”, peldspējas novēršanas aprīkojumu un ventilāciju Ø75. Komplektā ir jābūt dezinfekcijas šķidruma koncentrāts, tilpums ne mazāk kā 28 ltr. |  |  |

**APRĪKOJUMS:**

**Tualetes kabīne Nr.1 ir aprīkotas sekojoši:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Piegādātāja tehniskie rādītāji (atbilst/ neatbilst)** | **Piezīmes (piedāvātais tehniskais rādītājs)** |
| Telpas platība | Ne mazāk kā 3,24 m2. |  |  |
| Tualetes pods | GRP, sausais, bez skalošanas tvertnes, bez ūdens pieslēguma. |  |  |
| Izlietne | Nerūsējošā tērauda, ar kanalizācijas izvadu Ø40 zem ēkas, krānu un ūdens ievadu ½” līdz izlietnei ar aukstā ūdens armatūra (ir jābūt iespējai izlaist ūdeni ziemas periodā). |  |  |
| Ziepju dozators | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Papīra dvieļu turētājs | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Atkritumu maisiņa turētājs | Metāla, baltā krāsā. |  |  |
| Iekšējais apgaismojums | Gaismu caurlaidīgu lūku, GRP, un lampa ar saules bateriju. |  |  |
| Spogulis | Neplīstošs akrila spogulis 500x400 mm, iestrādāts GRP rāmī, krāsas tonis RAL9010 (balts). |  |  |
| Drēbju pakaramais | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Tualetes papīra turētājs | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Ārdurvis | Karsti cinkots metāla rāmis, slēdzamas durvis 960x2050, ar GRP pārklājumu, bez sliekšņa. Bez durvju pašaizvēršanas mehānisma. Durvju krāsa iekšpusē un ārpusē RAL7035. Uz durvīm vai blakus tām ir jābūt piktogrammu attēliem. |  |  |

**Tualetes kabīne Nr. 2 ir aprīkotas sekojoši:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Piegādātāja tehniskie rādītāji (atbilst/ neatbilst)** | **Piezīmes (piedāvātais tehniskais rādītājs)** |
| Telpas platība | Ne mazāk kā 4,4 m2. |  |  |
| Tualetes pods | GRP, sausais, bez skalošanas tvertnes, H 480 mm, bez ūdens pieslēguma. |  |  |
| Izlietne | Nerūsējošā tērauda, ar kanalizācijas izvadu Ø40 zem ēkas, krānu un ūdens ievadu ½” līdz izlietnei ar aukstā ūdens armatūra (ir jābūt iespējai izlaist ūdeni ziemas periodā). |  |  |
| Ziepju dozators | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Papīra dvieļu turētājs | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Atkritumu maisiņa turētājs | Metāla, baltā krāsā. |  |  |
| Roku atbalsti | 2 gab., nerūsējošā tērauda (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). |  |  |
| Bērnu pārtinamais galds | PVC, saliekamais. |  |  |
| Iekšējais apgaismojums | Gaismu caurlaidīgu lūku, GRP, un lampa ar saules bateriju. |  |  |
| Spogulis | Neplīstošs akrila spogulis 500x1000 mm (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), iestrādāts GRP rāmī , krāsas tonis RAL9010 (balts). |  |  |
| Drēbju pakaramais | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Tualetes papīra turētājs | Nerūsējošais tērauds. |  |  |
| Ārdurvis | Karsti cinkots metāla rāmis, slēdzamas durvis 900x2050 (brīvais platums 90o atvērumā), ar GRP pārklājumu, bez sliekšņa. Iekšpusē uz durvīm ir jābūt uzstādītam rokturim, nerūsējošā tērauda (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Uz durvīm vai blakus tām ir jābūt piktogrammu attēliem. Durvju aizvēršanas mehānisms TS 93G EN2-5. Durvju krāsa iekšpusē RAL7000, ārpusē RAL9005. |  |  |

**ĒKAS UZSTĀDĪŠANA:**

Ēkas stiprināšanas aprīkojumam pie tvertnes virsmas ir jābūt komplektā.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Datums: |  |