**2.Pielikums**

**„ Īsviļņu terapijas ierīces piegāde Nīcas lauku ambulancei,**

**Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads” CI-2020-75.**

**Tehniskā specifikācija:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Īsviļņu terapijas ierīce** | |
| Pielietojuma sfēra | Fizikālā terapija |
| Darbības režīms | Nepārtraukts – impulsu |
| Elektroapgādes prasības | 220 -230 V/50 Hz |
| Impulsu garums/ilgums | 200 – 600 µs |
| Impulsu frekvence | 10 -300 Hz |
| Darbības frekvence | 27.12 MHz |
| Ierīces maksimālā jauda | Nepārtraukta izlāde – 400 W  Pulsveida izlāde – 1000 W |
| Komplekts kapacitātes elektrodiem – ergonomiskas rokas elektrodu fiksēšanai pie pacienta un 130 mm diam.elektrodi ar kabeļiem | 1 gab. |
| 42 mm diam. Kapacitātes elektrods bez kabeļa | 2 gab. |
| 85 mm diam. Kapacitātes elektrods bez kabeļa | 2 gab. |
| Gumijas aplikators 12 x 18 cm, ar kabeli | 1 gab. |
| Filca starplika gumijas aplikatoram 12 x 18 cm | 1 gab. |
| Auduma kabatiņa gumijas aplikatoram | 1 gab. |