CI-2020-80

**2.Pielikums**

**„ Īsviļņu terapijas ierīces piegāde Nīcas lauku ambulancei, Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads” CI-2020-80.**

**Tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **Īsviļņu terapijas ierīce** |
| Pielietojuma sfēra | Fizikālā terapija |
| Darbības režīms | Nepārtraukts – impulsu |
| Elektroapgādes prasības | 220 -230 V/50 Hz |
| Impulsu garums/ilgums | 200 – 600 µs |
| Impulsu frekvence | 10 -300 Hz |
| Darbības frekvence | 27.12 MHz |
| Ierīces maksimālā jauda | Nepārtraukta izlāde – 400 WPulsveida izlāde – 1000 W |
| Komplekts kapacitātes elektrodiem – ergonomiskas rokas elektrodu fiksēšanai pie pacienta un 130 mm diam.elektrodi ar kabeļiem | 1 gab. |
| 42 mm diam. Kapacitātes elektrods bez kabeļa  | 2 gab. |
| 85 mm diam. Kapacitātes elektrods bez kabeļa  | 2 gab. |
| Gumijas aplikators 12 x 18 cm, ar kabeli  | 1 gab. |
| Filca starplika gumijas aplikatoram 12 x 18 cm  | 1 gab. |
| Auduma kabatiņa gumijas aplikatoram | 1 gab. |