CI-2021-15

**3. pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tehniskie dati,***  **Obligātās prasības** | **Piedāvājums**  **(aizpilda pretendents)** |
| ***Elektrokardiogrāfs 1 kompl.\**** | |
| * Portatīvs; 12 novadījumu; |  |
| * Darbība: automātiskā, manuālā, ritma režīmā; |  |
| * Ar EKG analizatoru; |  |
| * Kardiogrāfa komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem piederumiem: kabeļiem, vadiem, vairāk lietojamiem 6 krūšu elektrodi ar mehāniskiem piesūcekņiem un 4 ekstremitāšu elektrodiem ar vienu rezerves komplektu (6 krūšu elektrodi ar mehāniskiem piesūcekņiem), printera papīram, somai, kurā minētos piederumus ievietot; * Elektrības avots: uzlādējams akumulators un elektrotīkls 220 - 240 V, 50/60 Hz. Akumulatora darbības laiks: iespēja izdrukāt ne mazāk kā 30 izdrukas nepārtrauktā režīmā; |  |
| * Kardiogrāfa soma: 1) gatavota no mazgājama un izturīga materiāla, somai jābūt pārnēsājamai gan nešanai aiz roktura, gan ar regulējamu pleca siksnu; 2) kardiogrāfs un tam nepieciešamie piederumu somā novietojami vienā līmenī, lai atverot somu, tie būtu pārskatāmi; 3) somas iekšpusē kardiogrāfs un tā piederumi viens no otra atdalīti ar nodalījumu šķērssieniņām. |  |
| ***Otoskops ar oftalmoskopu (divas galvas), 1 kompl.*** | |
| * Otoskopa galva: izkliedēta gaisma, LED spuldze; |  |
| * Oftalmoskopa galva: diafragma normālai un paplašinātai zīlītei, sprauga; bezsarkanais |  |
| * filtrs; lēcas ne mazāk +/- 20 dioptriju; |  |
| * Rokturis: metāla vai plastikāta korpuss, rokturis ar integrētu akumulatoru, uzlādējams. |  |
| * Darbības laiks: ne mazāks kā 1 stundu nepārtrauktā režīmā; komplektā uzlādēšanas ierīce; |  |
| * Otoskopa uzgaļu komplekts (ne mazāk kā 3 dažādi izmēri, vienību skaits ne mazāks kā 6), rezerves spuldzes (1 oftalmoskopa galvai un 1 otoskopa galvai); |  |
| * Rokturis savietojams ar otoskopa un oftalmoskopa galvu. |  |
| ***ŽANĒ tipa šļirce*** | |
| * 100 ML, metāla, ar fiksāciju |  |
| ***Auguma mērītājs zīdaiņiem*** | |
| * Pārnēsājams; Fiksators galvai un kājām; Mērījumu diapazons no 100 līdz 990 mm; Iedaļas vērtība 5 mm; Materiāls paredzēts apstrādei ar dezinfekcijas līdzekļiem; Salokāms. |  |
| ***Difūzijas statīvs*** | |
| * Statīvs apgādāts ar piecu pēdu hromēta metāla pamatni, kurai piestiprināti pieci dubultriteņi, divi no tiem antistatiski ar bremzes mehānismu. |  |
| * Riteņu Ø 50 mm. |  |
| * Statīvam piestiprināti divi infūzu maisu turētāji / āķi un 2 grozi ar svara izturību 2 kg. |  |
| * Statīvs ar augstuma regulāciju no 135 - 215 cm. |  |
| * Augstuma regulācijas mehānisms ir metālisks ar plastikāta pārvalku. |  |
| * Statīvs ir viegli kopjams, dezinficējams un ar izturīgu metāla konstrukciju. |  |

**\* Piedāvājumam jāpievieno klāt piedāvātās preces ilustratīvs attēls.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Datums: |  |