CI-2021-15

**3. pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tehniskie dati,*****Obligātās prasības** | **Piedāvājums****(aizpilda pretendents)** |
| ***Elektrokardiogrāfs 1 kompl.\**** |
| * Portatīvs; 12 novadījumu;
 |  |
| * Darbība: automātiskā, manuālā, ritma režīmā;
 |  |
| * Ar EKG analizatoru;
 |  |
| * Kardiogrāfa komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem piederumiem: kabeļiem, vadiem, vairāk lietojamiem 6 krūšu elektrodi ar mehāniskiem piesūcekņiem un 4 ekstremitāšu elektrodiem ar vienu rezerves komplektu (6 krūšu elektrodi ar mehāniskiem piesūcekņiem), printera papīram, somai, kurā minētos piederumus ievietot;
* Elektrības avots: uzlādējams akumulators un elektrotīkls 220 - 240 V, 50/60 Hz. Akumulatora darbības laiks: iespēja izdrukāt ne mazāk kā 30 izdrukas nepārtrauktā režīmā;
 |  |
| * Kardiogrāfa soma: 1) gatavota no mazgājama un izturīga materiāla, somai jābūt pārnēsājamai gan nešanai aiz roktura, gan ar regulējamu pleca siksnu; 2) kardiogrāfs un tam nepieciešamie piederumu somā novietojami vienā līmenī, lai atverot somu, tie būtu pārskatāmi; 3) somas iekšpusē kardiogrāfs un tā piederumi viens no otra atdalīti ar nodalījumu šķērssieniņām.
 |  |
| ***Otoskops ar oftalmoskopu (divas galvas), 1 kompl.*** |
| * Otoskopa galva: izkliedēta gaisma, LED spuldze;
 |  |
| * Oftalmoskopa galva: diafragma normālai un paplašinātai zīlītei, sprauga; bezsarkanais
 |  |
| * filtrs; lēcas ne mazāk +/- 20 dioptriju;
 |  |
| * Rokturis: metāla vai plastikāta korpuss, rokturis ar integrētu akumulatoru, uzlādējams.
 |  |
| * Darbības laiks: ne mazāks kā 1 stundu nepārtrauktā režīmā; komplektā uzlādēšanas ierīce;
 |  |
| * Otoskopa uzgaļu komplekts (ne mazāk kā 3 dažādi izmēri, vienību skaits ne mazāks kā 6), rezerves spuldzes (1 oftalmoskopa galvai un 1 otoskopa galvai);
 |  |
| * Rokturis savietojams ar otoskopa un oftalmoskopa galvu.
 |  |
| ***ŽANĒ tipa šļirce*** |
| * 100 ML, metāla, ar fiksāciju
 |  |
| ***Auguma mērītājs zīdaiņiem*** |
| * Pārnēsājams; Fiksators galvai un kājām; Mērījumu diapazons no 100 līdz 990 mm; Iedaļas vērtība 5 mm; Materiāls paredzēts apstrādei ar dezinfekcijas līdzekļiem; Salokāms.
 |  |
| ***Difūzijas statīvs*** |
| * Statīvs apgādāts ar piecu pēdu hromēta metāla pamatni, kurai piestiprināti pieci dubultriteņi, divi no tiem antistatiski ar bremzes mehānismu.
 |  |
| * Riteņu Ø 50 mm.
 |  |
| * Statīvam piestiprināti divi infūzu maisu turētāji / āķi un 2 grozi ar svara izturību 2 kg.
 |  |
| * Statīvs ar augstuma regulāciju no 135 - 215 cm.
 |  |
| * Augstuma regulācijas mehānisms ir metālisks ar plastikāta pārvalku.
 |  |
| * Statīvs ir viegli kopjams, dezinficējams un ar izturīgu metāla konstrukciju.
 |  |

**\* Piedāvājumam jāpievieno klāt piedāvātās preces ilustratīvs attēls.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
|  Datums: |  |