CI-2021-17

**3. pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikācija** | **Pieprasītie parametri** | **Pretendenta piedāvātie parametri** |
| **1. Projekcijas ekrāns** |
|  | Motorizēti nolaižams un paceļams projekcijas ekrāns |  |
|  | Ekrāna materiāls paredzēts priekšas projekcijai, atstarošanas koeficients gain 1.1, materiāla biezums 400 mikroni, ruļļa augstums vismaz 2400 mm |  |
|  | Projekcijas ekrāna laukums vismaz 850 x 638 cm bez melnām malām, bez melnas aizmugures |  |
|  | Projekcijas ekrāna malu attiecība 4:3 |  |
| **1. Piegāde un uzstādīšana** |
|  | Projekcijas ekrāna piegāde |  |
|  | Komplektā iekļauts sienas vadības slēdzis |  |
|  | Stiprinājumi ekrāna nostiprināšanai pie skatuves fermas |  |
|  | Darbinieku instruēšana darba ar uzstādīto projekcijas ekrānu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
|  Datums: |  |