

Latvijas Republika

Nīcas NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473,

tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts: dome@nica

**Projektēšanas uzdevums Nr.3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pozīcija | Paskaidrojums | | | |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums un adrese | Pašvaldības autoceļa**“Pūpoli – Zirģeļi - Peņķi”** kad.apz. 64780040054, **“LŪKSP”** kad.apz. 6478001003, 64780040031 pārbūve | | | |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts (PASŪTĪTĀJS) | Nīcas novada dome, reģ.Nr.90000031531,Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473, tel. 63469049, fakss 63489502, e-pasts: dome@nica | | | |
| 3. | Uzņēmēja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis (IZPILDĪTĀJS) |  | | | |
| 4. | Projektēšanas stadija |  | fiksācijas (apsekošanas) projekts | | |
|  | pirmsprojekta arhitektūras skices | | |
|  | būvprojekts minimālajā sastāvā | | |
| X | būvprojekts | | |
|  | cits: | | |
| 5. | Būvniecības kārtas | 1 (viena) | | | |
| 6. | Būvniecības veids |  | jaunbūve | | |
| X | pārbūve | | |
|  | atjaunošana | | |
|  | fiksācija (apsekošana) | | |
|  | nojaukšana | | |
| 7. | Projekta mērķis | Izstrādāt dokumentāciju atbilstoši, kurai varēs veikt pašvaldības autoceļa pārbūvi, lai uzlabotu tā tehnisko stāvokli un satiksmes drošību, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbības attīstību. | | | |
| 8. | Projekta provizoriskie tehniski ekonomiskie rādītāji | brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām | | 2,5 km- 5m  1,2 km- 5m | m |
| posma garums: | | 3,7 | km |
| projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības izmaksas (bez PVN)kopā: | | 155 000 | EUR |
| 9. | Projekta dati | Projektā risināt:   1. Ceļa brauktuves pārbūvi: 2. brauktuves virskārtas segums- grants šķembu maisījums 20cm; 3. izveidot nobrauktuves, krustojumos ieejot 50m; 4. Nomales sakārtošana, līdz grāvja kantei ar 6% kritumu, 2m nodalījumā krūmu izciršana    1. ceļam pieguļošas grāvju tīrīšana un jaunu izbūve (projekta izstrādes gaitā izvērtēt grāvju stāvokli un to tīrīšanas nepieciešamību);    2. esošo caurteku tīrīšana vai nomaiņa (projekta izstrādes gaitā izvērtēt caurteku stāvokli) un jaunu izbūve (projekta izstrādes gaitā izvērtēt nepieciešamību);    3. elektrostabu pacelšana (ja nepieciešams)atbilstoši A/S Sadales tīkli normatīviem;    4. Satiksmes organizāciju. | | | |
| 10. | Īpašie nosacījumi projekta | 10.1. Izpildītājam divu mēnešu laikā no projektēšanas darbu | | | |

Piezīmes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | izstrādei | uzsākšanas jāizstrādā ceļa trasējuma shēmu ar nobrauktuvēm, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.  Izpildītājam pieprasīt un saņemt no atbildīgajām institūcijām tehniskos un īpašos noteikumus. Dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt precizēti projektēšanas uzdevuma nosacījumi. |
| 11. | Vispārīgās prasības projekta izstrādei | 1. Izpildītājam veikt objekta apsekojumu un fiksāciju dabā; 2. Būvprojekta eksemplāru skaits: 3. pasūtītājam nododami 5 kompl. (t.sk. būvvaldes un būvprojekta autora eksemplāri) papīra formātā; 4. pasūtītājam nododams viens eksemplārs elektroniskā formātā (skaidrojošais apraksts - MS Word, galvenie būvdarbu apjomi MS Excel un rasējumi AutoCad programmatūru failu tipos) saskaņā ar LBN prasībām; 5. pasūtītājam nododams viens eksemplārs elektroniskā formātā pievienošanai iepirkuma dokumentācijai (paskaidrojuma raksts un rasējumi PDF programmatūru failu tipos, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes forma MS Excel programmatūru failu tipos) saskaņā ar LBN prasībām; 6. Būvprojekts izstrādājama valsts valodā. |
| 12. | Izejas dati un dokumenti, ko no pasūtītāja projekta izstrādei saņem projektētājs | 12.1. Topogrāfiskā uzmērījuma/situācijas plāna pamatne. |
| 13. | Būvniecības uzsākšanas gads | 2017-2019 |
| 14. | Izstrādes termiņš | Saskaņā ar līguma 2.punktu un tā apakšpunktiem. |
| 15. | Pielikumi | 15.1. Situācijas plāns. |

1. Saņemot topogrāfisko uzmērījuma plānu, kā arī atklājoties jauniem un neparedzētiem apstākļiem projektēšanas uzdevums var tikt koriģēts.
2. Pašvaldības autoceļa **“LŪKSP”** kad.apz. 6478001003, 64780040031 pārbūvei ceļa seguma projektēšanā paredzēt smilts kārtu 15cm un grants segumu 20cm.

Pasūtītājs: Izpildītājs:

(paraks un atšifrējums) (paraks un atšifrējums)

(datums)

(datums)