SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

(Nīcas vidusskola; ēdnīcas telpu grupa)

Apliecinājuma karte ēkas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas „Ēdnīcas telpu grupas atjaunošana, Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473” izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja dotu darba uzdevumu (13.02.2017.) un līgumu par apliecinājuma kartes izstrādi, īpašumu apliecinošiem dokumentiem, TAA, un atbilstoši LR būvnormatīviem, citiem normatīvu aktiem, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:

1. Objekts: **Nīcas vidusskolas Ēdnīcas telpu grupas atjaunošana**
2. Adrese: **Skolas iela 14**, Nīca, Nīcas novads, LV-3473
3. Īpašnieks: Nīcas novada dome
4. Pasūtītājs: Nīcas novada dome
5. Ēkas kadastra apzīmējums **No. 64780100164001**
6. Telpu grupas kadastra pazīmējums 64780100164001001
7. Būves grupa atjaunojamai telpu grupai II
8. Klasifikators 1263
9. Ēkas stāvu skaits 1- 3
10. Ēkas apbūves laukums 2611 m2
11. Ēkas kopējā platība 4770,8
12. Atjaunojamās telpu grupas platība 422,9 m2
13. Ugunsnoturības pakāpe U1

**Arhitektūras risinājumi**

Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta ***tikai*** ēdnīcas telpu grupas atjaunošanai (skat. Projektēšanas uzdevumu) atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un prasībām, ievērojot tehniskās apsekošanas slēdzienu par ēdnīcas telpu grupu. Citi ar projektēšanu saistīti pasākumi šī projekta ietvaros ***nav paredzēti***.

**Telpiskais risinājums**

Telpu plānojumā ēdnīcas telpu grupā ***ir paredzētas nelielas*** izmaiņas.

Lielākā daļa no nenesošām starpsienām tiek demontētas un to vietā tiek izbūvētas jaunas starpsienas.

Uz nedemontētajām sienām tiek iebūvēts rīģipša sienu apšuvums, kas, atkarībā no telpas pielietojumu, var tikt aizstāts ar mitrumizturīgo rīģipsi.

Esošās grīdas konstrukciju paredzēts domontēt un aizstāt ar grīdas risinājumiem, kas atbilst mūsdienu prasībām.

**Būvkonstrukciju sadaļa**

Ēdnīcas telpu grupas nav paredzētas būvkonstrukciju pārbūve.

**Ēdnīcas telpu grupas tehnoloģijas**

Esošās tehnoloģijas ir morāli un fiziski novecojušas. Tās ir paredzēts pilnībā nomainīt ar modernām tehnoloģijām

**Inženierkomunikācijas**

Tiek pārbūvēts: ūdens un kanalizācijas, elektro instalāciju un apgaismojuma sistēmas. Netiek pārbūvēta ventilācijas un vājstrāvas sistēmas.

**Ugunsdrošība**

Skatīt UPP.

**Vides aizsardzība un darbu organizācija**

Skatīt DOP projekta sadaļas paskaidrojuma rakstu.

Arhitekts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andis Kalniņš

2017.gads